单选

1：ZY3600/09/19型液压支架高度为()。

A:900-1900mm B:900-1７００mm  
 C:900-1６００mm D:７00-190０mm

标准答案：A 难易程度：中等

2：ZY3800/15/30型液压支架高度()ｍｍ。

A:1500-29００ B:1500-3000  
 C:1６00-２８００ D:1９00-300０

标准答案：B 难易程度：中等

3：粉尘对人体的健康危害主要影响()。

A:消化系统 B:呼吸系统  
 C:神经系统

标准答案：B 难易程度：中等

4：()是保护人身安全的最后一道防线。

A:个体防护 B:隔离  
 C:避难

标准答案：A 难易程度：中等

5：()是煤矿安全生产的最基层组织。

A:班组 B:科室  
 C:区队

标准答案：A 难易程度：中等

6：《安全生产法》规定，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施。

A:危险因素 B:人员状况  
 C:设备状况 D:环境状况

标准答案：A 难易程度：中等

7：《安全生产法》规定，未经()合格的从业人员，不得上岗作业。

A:基础知识教育 B:安全生产教育和培训  
 C:技术培训

标准答案：B 难易程度：中等

8：《安全生产法》规定的从业人员在安全生产方面的义务包括：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用()。

A:劳动防护用品 B:安全卫生用品  
 C:专用器材设备

标准答案：A 难易程度：中等

9：《规程》规定采掘工作面回风巷风流中二氧化碳浓度超过()时必须停止工作，撤除人员进行处理

A:１.５% B:１%  
 C:１.５%

标准答案：A 难易程度：中等

10：《规程》规定采掘工作面进风流中二氧化碳浓度不得超过()

A:０.５% B:１%  
 C:１.５%

标准答案：A 难易程度：中等

11：《规程》规定开采容易自燃的煤层（薄煤层除外），采煤工作面必须采取()开采方式

A:前进式 B:后退式  
 C:循环式

标准答案：B 难易程度：中等

12：《矿山安全法》的制定目的是：为了保障矿山安全，防止矿山事故，保护()人身安全，促进采矿业的发展。

A:劳动者 B:煤矿工人  
 C:矿山职工 D:管理人员

标准答案：C 难易程度：中等

13：《煤矿安全规程》第六十九条规定：采煤工作面遇有坚硬夹矸或黄铁矿结核时，应采取()措施处理。

A:松动爆破 B:加大马力截割  
 C:强行截割

标准答案：A 难易程度：中等

14：《煤矿安全规程》第五十七条规定：用垮落法控制顶板时，放顶区内支架、木柱、木垛的回收方法，必须在()中明确规定。

A:作业规程 B:作业标准  
 C:作业方法

标准答案：A 难易程度：中等

15：《煤矿安全规程》规定，煤矿必须建立矿井安全避险系统，对井下人员进行安全避险和应急救援培训，每年至少组织()次应急演练。

A:1.0 B:2.0  
 C:3.0 D:4.0

标准答案：A 难易程度：中等

16：40T溜子道行人侧要全部安设()，保证人行道畅通，无杂物，另一侧交班前清理干净，不得高于溜槽上沿。

A:过桥 B:盖板  
 C:挡煤板 D:护板

标准答案：C 难易程度：中等

17：ZYG5000/16.5/38型支架高度为()。

A:1700~~3900mm B:1900~~3900mm  
 C:1700~~3800mm

标准答案：C 难易程度：中等

18：爆破前，()必须亲自布置专人将工作面所有人员撤离警戒区域，并在警戒线和可能进入爆破地点的所有通路上布置专人担任警戒工作。

A:爆破工 B:班组长  
 C:安监员 D:瓦检工

标准答案：B 难易程度：中等

19：爆破前，()必须清点人数，确认无误后，方准下达起爆命令。

A:爆破工 B:班组长  
 C:安监员 D:瓦检工

标准答案：B 难易程度：中等

20：泵站压力必须符合规定要求不低于()。

A:6.5MPa B:11.5MPa  
 C:24MPa D:30MPa

标准答案：D 难易程度：中等

21：采空区处理最常用的方法是()。

A: 缓慢下沉法 B: 全部垮落法  
 C:充填法

标准答案：B 难易程度：中等

22：采煤工作面安全出口与巷道连接处20m范围内的巷道高度不得低于()m。

A:2.6 B:1.6  
 C:1

标准答案：B 难易程度：中等

23：采煤工作面必须保持至少()个畅通的安全出口。

A:1 B:2  
 C:3 D:4

标准答案：B 难易程度：中等

24：采煤工作面采取加快推进速度，缩短顶板悬露时间，减少工作面控顶距等措施是为了()支承压力的集中程度。

A:增加 B:降低  
 C:消除

标准答案：B 难易程度：中等

25：采煤工作面初次来压步距一般为()米

A:10～20 B:20～35  
 C:30～40 D:40～50

标准答案：B 难易程度：中等

26：采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和起动信号的装置，发出信号的间距不得超过()米

A:10 B:15  
 C:20

标准答案：B 难易程度：中等

27：采煤工作面煤层越坚硬，支撑压力分布范围越()，应力集中系数越大。

A:大 B:小  
 C:平均

标准答案：B 难易程度：中等

28：采煤工作面为预防放炮造成冒顶，要做到：靠近煤层顶板的炮眼眼底要与顶板离开()米的距离

A:０.１～０.２ B:０.２～０.３  
 C:０.３～０.４

标准答案：B 难易程度：中等

29：采煤工作面与断层走向交角()工作面越危险，冒顶的可能性越大

A:越大 B:越小  
 C:越接近90度

标准答案：B 难易程度：中等

30：采煤工作面支架上受的力()其上覆岩层的重量

A:大于 B:等于  
 C:小于

标准答案：C 难易程度：中等

31：采煤工作面周期来压步距一般为()米

A:10～15 B:20～35  
 C:15～20

标准答案：A 难易程度：中等

32：从业人员在回采工作面行走时，不得进入()。

A:采空区 B:支架下  
 C:避难硐室

标准答案：A 难易程度：中等

33：打密集支柱时，每隔()米留一安全出口，以便回柱放顶时出料和撤人

A:2～3 B:3～5  
 C:5～7

标准答案：B 难易程度：中等

34：戴帽点柱的柱帽多用厚()长0.3~0.5的见方的木版或半圆木制成

A:30～50mm B:100～200mm  
 C:50～100mm

标准答案：C 难易程度：中等

35：当采高超过()m时或片帮严重时，液压支架必须有护帮板，防止片帮伤人。

A:2 B:2.5  
 C:3 D:3.5

标准答案：C 难易程度：中等

36：当发现有人触电时，首先要()电源或用绝缘材料将带电体与触电者分离开。

A:闭合 B:切断  
 C:开关

标准答案：B 难易程度：中等

37：当煤矿井下某一地点发生突然透水事故时，现场人员应立即报告()。

A:安全副矿长 B:矿调度室  
 C:总工程师

标准答案：B 难易程度：中等

38：当物体扎入人员的身体时，应采用的救助方法是()。

A:拔出扎入的物体 B:拔出扎入的物体实施加压包扎  
 C:固定扎入的物体后送往医院

标准答案：C 难易程度：中等

39：当氧含量低于()％时，煤尘就不再爆炸。

A:21 B:20  
 C:17

标准答案：C 难易程度：中等

40：挡车道梯固定，后端使用()根锚杆固定；

A:1 B:2  
 C:3 D:4

标准答案：C 难易程度：中等

41：挡车道梯固定，在中间锚杆上串2圈ø18.5钢丝绳做保险绳，保险绳圆圈直径不大于400mm，绳卡子不少于()个。

A:1 B:2  
 C:3 D:4

标准答案：B 难易程度：中等

42：导致肺组织纤维化的主要原因是与粉尘中的()有关

A:分散度 B:游离二氧化硅  
 C:形状和硬度

标准答案：B 难易程度：中等

43：顶板岩层韧性较大的薄煤层工作面适用()处理采空区。

A:垮落法 B:充填法  
 C:缓慢下沉法 D:煤柱支撑法

标准答案：C 难易程度：中等

44：顶板越硬，支撑压力的分布范围越大，应力集中系数较()采煤工作面。

A:大 B:小  
 C:平均

标准答案：B 难易程度：中等

45：对于软岩条件下初撑力确实达不到要求的，科制定措施、满足安全的条件下，必须经()审批。

A:企业技术负责人 B:企业安全部门  
 C:企业技术部门

标准答案：A 难易程度：中等

46：改柱、回柱时，严格执行“()”制度。

A:先回后支 B:先支后回  
 C:先近后远

标准答案：B 难易程度：中等

47：刚发出的矿灯最低限度应能正常持续使用()。

A:11 h B:1 2 h  
 C:1 6 h D:1 8 h

标准答案：A 难易程度：中等

48：高大于顶梁长度时，应()。

A:先回柱后回梁 B:先回梁后回柱

标准答案：A 难易程度：中等

49：高温矿井的降温措施主要是合理通风和()措施。

A:防暑降温药品 B:保健饮料  
 C:机械降温

标准答案：C 难易程度：中等

50：割煤后及时移架，端面距不大于()mm（过断层期间，架前漏顶时，以临时支护到煤壁的距离为准），前梁接顶严密，机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。

A:200 B:300  
 C:340 D:400

标准答案：C 难易程度：中等

51：割煤后及时移架，端面距不大于340mm（过断层期间，架前漏顶时，以临时支护到煤壁的距离为准），前梁接顶严密，机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于()mm。

A:200 B:300  
 C:340 D:400

标准答案：B 难易程度：中等

52：更换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先()。

A:加固邻近支护 B:拆除临近支护  
 C:架设永久支护

标准答案：A 难易程度：中等

53：工作面安全出口畅通，人行道宽度不应低于()，安全出口高度不小于()。

A:0.8m 1.8m B:0.8m 1.6m  
 C:0.7m 1.9m D:0.8m 1.9m

标准答案：A 难易程度：中等

54：工作面必须坚持正规循环作业，严格按作业规程规定的工艺流程操作，煤壁平直，垂直于顶、底板，伞檐长度超过1m时，最大突出部分不超过()mm。

A:100 B:200  
 C:250 D:300

标准答案：B 难易程度：中等

55：工作面必须坚持正规循环作业，严格按作业规程规定的工艺流程操作，煤壁平直，垂直于顶、底板，伞檐长度在1m以下时，最大突出部分不超过()mm。

A:100 B:200  
 C:250 D:300

标准答案：C 难易程度：中等

56：工作面达到停采线位置后，回柱的顺序是由工作面是()来完成

A:下部向上部 B:上部向下部  
 C:中部向两边

标准答案：A 难易程度：中等

57：工作面大冒顶后采取另掘开切眼方法时，若冒顶区发生在工作面中部平行工作面煤壁留()煤柱重开切眼

A:2~3米 B:3~5米  
 C:5~7米

标准答案：B 难易程度：中等

58：工作面顶板较稳定、顶煤的粘顶性强，需要人工或爆破处理，采高较大，挑顶煤或装煤工作量大时一般采用()方式割煤。

A:单向割煤 B:双向割煤

标准答案：A 难易程度：中等

59：工作面顶板岩石特别坚硬、人工强制放顶也很难垮落的顶板一般采用()处理采空区。

A:充填法 B:缓慢下沉法  
 C:煤柱支撑法

标准答案：C 难易程度：中等

60：工作面过断层时，为预防断层造成的危险，应提前调整工作面方向，保持交角在()度

A:20～25 B:30～45  
 C:25～30

标准答案：C 难易程度：中等

61：工作面局部冒顶范围沿倾斜超过()米时应从冒顶区上下两端向中间处理

A:10 B:15  
 C:20

标准答案：A 难易程度：中等

62：工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于()。

A:0.8m B:0.6m  
 C:0.5m D:0.4m

标准答案：C 难易程度：中等

63：工作面前方是指工作面靠()的一方。

A:煤壁 B:采空区  
 C:密集支柱

标准答案：A 难易程度：中等

64：工作面倾角超过()时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施。

A:15° B:25°  
 C:10° D:20°

标准答案：A 难易程度：中等

65：工作面上下安全出口的高度和宽度必须符合规程规定，高度不得低于()，人行道宽度不得小于0.8m。

A:1.5m B:1.8m  
 C:1.9m D:2.0m

标准答案：B 难易程度：中等

66：工作面上下安全出口的高度和宽度必须符合规程规定，高度不得低于1.8m，人行道宽度不得小于()m。

A:0.7 B:0.8  
 C:1.8 D:2.0

标准答案：B 难易程度：中等

67：工作面上严禁放置闲散材料。闲置的材料要在距安全出口()m以外的安全地点集中摆放，分类码放整齐。

A:100 B:200  
 C:250 D:300

标准答案：A 难易程度：中等

68：工作面通过以石灰水等导水体和导水裂隙的陷落柱一般采用()的方法。

A:挑顶 B:卧底  
 C:平推硬过

标准答案：C 难易程度：中等

69：工作面有安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的()措施。

A:安全 B:专项  
 C:施工 D:进度

标准答案：B 难易程度：中等

70：工作面正常推进时，由端头维护工超前工作面()m，将巷道实体煤柱侧煤帮的金属网卷起剪掉。

A:0.6 B:0.9  
 C:1.2 D:1.5

标准答案：A 难易程度：中等

71：工作面支架、溜子、煤壁必须成一条直线（其偏差不得超过50mm，支架中心距偏差不超过100mm）架间间隙不超过()mm。

A:200 B:300  
 C:340 D:400

标准答案：A 难易程度：中等

72：工作面支架初撑力要达到规定要求的()以上。

A:24MPa B:30MPa  
 C:11.5MPa D:6.5MPa

标准答案：A 难易程度：中等

73：工作面支架的中心距（支柱减排距）误差不超过()，侧护板正常使用，架间隙不超过200mm（柱距-50～50mm）；支架不超高使用。

A:100mm B:200mm  
 C:300mm D:400mm

标准答案：A 难易程度：中等

74：工作面支架后方、侧护板上、立柱上等正常割煤时，每班冲刷()次。

A:1 B:2  
 C:3

标准答案：A 难易程度：中等

75：工作面最大的支撑压力峰值一般出现在工作面煤壁前方的()处。

A:1～5 B:5～15  
 C:15～20

标准答案：B 难易程度：中等

76：关门柱的支设和回撤必须符合作业规程规定，切顶线支柱数量齐全，柱距中—中不超过()。

A:800mm B:300mm  
 C:200mm D:100mm

标准答案：B 难易程度：中等

77：关门柱的支设和回撤必须符合作业规程规定，切顶线支柱数量齐全，柱距中—中不超过()mm，无空载和失效支柱，支柱初撑力符合作业规程规定，挡矸有效，并有防倒措施，严禁超前或滞后回撤关门柱。

A:100mm B:200mm  
 C:300mm D:400mm

标准答案：C 难易程度：中等

78：关门柱回撤标准是，超前或拖后顶梁尾部距离不得超过()米。

A:0.6 B:0.9  
 C:1.2

标准答案：A 难易程度：中等

79：护帮板拖后煤机前滚筒不超过()架打开。

A:3 B:4  
 C:5 D:6

标准答案：A 难易程度：中等

80：回采工作面遇断层等地质构造时半煤岩及全岩段，3上1煤层采高不得超过()m。

A:1.6 B:1.9  
 C:2.3 D:3.0

标准答案：A 难易程度：中等

81：回采工作面遇断层等地质构造时半煤岩及全岩段，3上2煤层采高不得超过()m。

A:1.6 B:1.9  
 C:2.3 D:3.0

标准答案：B 难易程度：中等

82：回采工作面遇断层等地质构造时半煤岩及全岩段，合并区采高不得超过()m。

A:1.6 B:1.9  
 C:2.3 D:3.0

标准答案：C 难易程度：中等

83：回采面使用的“四压两戗”稳车压柱初撑力为()Mpa。

A:6 B:6.5  
 C:9 D:11.5

标准答案：B 难易程度：中等

84：回柱时卸载手把和钩子长度不得小于()ｍ。

A:1 B:１．５  
 C:２ D:１．８

标准答案：B 难易程度：中等

85：架设木垛必须超前回柱()以上。

A:5米 B:10米  
 C:15米

标准答案：C 难易程度：中等

86：坚持“管理、()、培训并重”是我国煤矿安全生产工作的基本原则。

A:装备 B:技术  
 C:检查

标准答案：A 难易程度：中等

87：坚硬顶板工作面容易发生()冒顶

A:推跨型 B:冲跨型  
 C:压跨型

标准答案：C 难易程度：中等

88：伞檐长度超过1m时，最大突出部分不超过()。

A:200mm B:250mm  
 C:300mm D:400mm

标准答案：A 难易程度：中等

89：伞檐长度在1m以下时，最大突出部分不超过()。

A:200mm B:250mm  
 C:300mm D:400mm

标准答案：B 难易程度：中等

90：升柱后确认活柱不再升出时，继续注液()秒，方可停止注液。

A:１～３ B:２～４  
 C:２～３ D:２～５

标准答案：C 难易程度：中等

91：属于采煤工作面顶板冒顶预兆的是()。

A:煤层变湿、挂汗 B:顶板断裂声响的频率和音响增大  
 C:气温异常、气味异常

标准答案：B 难易程度：中等

92：液压泵站乳化液浓度为()，泵站压力不低于30Mpa。

A:2%～3% B:3%～5%  
 C:4%～6% D:3%～6%

标准答案：B 难易程度：中等

93：液压单体支柱()支设在浮煤上。

A:严禁 B:不得  
 C:应该 D:必须

标准答案：A 难易程度：中等

94：液压管路必须加强保护，管路固定点必须加垫皮、木块等物料包扎，不得磨损，不得有()现象。

A:卸载 B:空载  
 C:窜液 D:漏液

标准答案：D 难易程度：中等

95：液压支架要接顶严密，相邻支架顶梁平整，不能有明显错茬（不超过侧护板高度的()），支架不挤、不咬、不爬。

A:1/3 B:2/3  
 C:2/5 D:1/2

标准答案：B 难易程度：中等

96：液压支架要接顶严密，相邻支架顶梁平整，不能有明显错茬，不超过侧护板高度的()，支架不挤、不咬、不爬。

A:1/3 B:2/3  
 C:1/2

标准答案：B 难易程度：中等

97：液压支架移架时，顶梁下降高度要求()。

A:10~15厘米 B:15~20厘米  
 C:20~30厘米

标准答案：B 难易程度：中等

98：液压支架应()管理。

A:正规 B:刷漆  
 C:保养 D:编号

标准答案：D 难易程度：中等

99：液压支架与工作面顶板的关系为()。

A:接顶 B:与顶板留10~15厘米间隙  
 C:与顶板留5~10厘米间隙

标准答案：A 难易程度：中等

100：移架时要少降架，不得低于下架顶梁底沿的()。

A:二分之一 B:三分之一  
 C:三分之二

标准答案：A 难易程度：中等

101：支架拉移到位后顶梁平，最大仰俯角()。

A:＜±6° B:＜±7°  
 C:＜±8° D:＜±9°

标准答案：B 难易程度：中等

102：支架拉移到位后与顶底板垂直，歪斜度()。

A:＜±4° B:＜±5°  
 C:＜±6° D:＜±7°

标准答案：B 难易程度：中等

103：支架排成一条直线，工作面()m长度范围内偏差不超过±50mm。

A:50 B:60  
 C:70 D:80

标准答案：A 难易程度：中等

104：支架压力表、喊话器固定应固定架固定 ，严禁()。

A:使用专用螺丝固定 B:使用铁丝固定  
 C:固定架固定 D:使用固定架配合铁丝固定

标准答案：B 难易程度：中等

105：支设抬棚必须超前放顶()以上。

A:5米 B:10米  
 C:15米

标准答案：B 难易程度：中等

106：支柱三用阀朝向，统一朝向()。

A:老空区 B:工作面  
 C:两帮

标准答案：A 难易程度：中等

多选

107：“一表一卡一手册”是指()。

A:安全提示卡 B:安全单元检查表  
 C:职工学习手册 D:测压表

标准答案：A#B#C 难易程度：中等

108：按包扎材料分类，包扎方法可分为()。

A:毛巾包扎法 B:腹布包扎  
 C:三角巾包扎法 D:绷带包扎法

标准答案：A#C#D 难易程度：中等

109：拨打急救电话时，应说清()。

A:受伤的人数 B:患者的伤情  
 C:地点 D:患者的姓名

标准答案：A#B#C 难易程度：中等

110：采掘工作面或其他地点发现有()、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须停止作业，采取措施。

A:挂红、挂汗 B:空气变冷、出现雾气  
 C:水叫、顶板淋水加大 D:顶板来压

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

111：采掘工作面或其他地点遇到有突水预兆时，必须()，撤出所有受水威胁地点的人员。

A:停止作业 B:采取措施  
 C:立即报告矿调度室 D:发出警报

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

112：采煤工作面安全生产与文明施工标准中，支架不得缺少()。

A:立柱半圆 B:铰接顶梁  
 C:立柱销子 D:开口销

标准答案：A#C#D 难易程度：中等

113：采煤工作面刮板输送机不能长期带弯曲线运转，工作面做到()

A:支架直 B:刮板输送机直  
 C:煤壁直 D:充填直

标准答案：A#B#C 难易程度：中等

114：采煤工作面降尘措施有()

A:煤层注水 B:水炮泥  
 C:喷雾洒水 D:通风除尘

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

115：采煤工作面局部冒顶的征兆()

A:顶板掉渣 B:顶板出现裂隙  
 C:瓦斯涌出异常 D:顶板淋水加大

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

116：采煤工作面冒顶处理主要采用()。

A:探板法 B:撞楔法  
 C:小巷法 D:绕道法

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

117：采煤工作面冒顶事故多发时间为()。

A:落煤后 B:放顶时  
 C:刚开工 D:快下班时

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

118：采煤工作面严禁使用()

A:折损的坑木 B:损坏的金属顶梁  
 C:失效的单体支柱

标准答案：A#B#C 难易程度：中等

119：采煤工作面严禁使用()。

A:折损的坑木 B:损坏的金属顶梁  
 C:失效的摩擦式金属支柱 D:失效的单体液压支柱

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

120：采煤工作面易发生局部冒顶的地点有()

A:工作面放顶线 B:工作面煤壁线  
 C:工作面上下出口 D:断层破碎区域

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

121：采煤现场48项管理规定中对支架压力表、喊话器固定规定，以下说法正确的有：()。

A:使用固定架固定 B:横平竖直  
 C:不歪斜 D:严禁直接用铁丝固定

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

122：更换截齿和滚筒上下3米以内有人工作时，必须()

A:护帮护顶 B:切断电源  
 C:对工作面输送机施行闭锁

标准答案：A#B#C 难易程度：中等

123：工作面安全出口与之相连的航道必须设专人维护，发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时()。

A:劈帮 B:卧底  
 C:更换 D:清挖

标准答案：C#D 难易程度：中等

124：工作面大冒顶的预防措施有()

A:坚硬顶板强制放顶 B:提高支架的稳定性  
 C:在开切眼初采时反推一刀 D:控制工作面采高

标准答案：A#B#D 难易程度：中等

125：工作面大冒顶发生的征兆有()。

A:顶板连续发出断裂声 B:片帮增多  
 C:底鼓 D:钻接顶梁楔子被弹出

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

126：工作面大冒顶经常发生的地点()。

A:开切眼附近 B:地质破坏带  
 C:顶板岩层淋水地段 D:局部冒顶区附近

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

127：工作面过冲刷带时，可采取打()等特殊支架控制顶板。

A:木垛 B:抬板  
 C:戗柱

标准答案：A#B#C 难易程度：中等

128：工作面过断层常用的支架方式有()。

A:打木垛 B:打戗柱  
 C:打丛柱

标准答案：A#B 难易程度：中等

129：工作面局部冒顶的处理方法有()

A:探板法 B:撞楔法  
 C:小巷法 D:绕道法

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

130：工作面局部悬顶和冒落不充分的应采取措施，超过规定的应进行强制放顶，特殊情况下不能强制放顶时，应有()的可靠措施和()手段。

A:加强支护 B:矿压观测监测  
 C:保障顶板不整体下落

标准答案：A#B 难易程度：中等

131：工作面漏顶如不及时处理会使()就会造成没有响声的大冒顶

A:棚顶钎空 B:支架松动  
 C:顶板岩石没落 D:巷道片帮

标准答案：A#B#C 难易程度：中等

132：工作面倾角超过15°时，支架必须有()。

A:防爬 B:防错茬  
 C:防倒 D:防滑

标准答案：C#D 难易程度：中等

133：工作面倾角在12°以上时，配套的刮板输送机必须装设()装置。

A:防滑 B:放跑  
 C:锚固 D:防窜

标准答案：A#C 难易程度：中等

134：坚硬顶板工作面为防治顶板大面积来压和冒落，采区的主要安全技术措施是()。

A:强制爆破顶板 B:留煤柱  
 C:注水软化

标准答案：A#C 难易程度：中等

135：井下水平巷道搬运伤员应注意()

A:头在前脚在后 B:担架保持水平  
 C:避免摇晃和震动 D:保暖

标准答案：B#C#D 难易程度：中等

136：煤层顶板冒顶事故能使采煤工作面及巷道()。

A:垮落 B:生产中止  
 C:压毁设备 D:造成人员伤亡

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

137：煤尘爆炸必须同时具备的条件是()。

A:足够的氧气 B:煤尘本身具有爆炸性  
 C:煤尘达到爆炸浓度 D:有足以点燃煤尘的热源

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

138：煤矿安全生产中人们常说的“三违”行为是指()。

A:违章作业 B:违反财经纪律  
 C:违反劳动纪律 D:违章指挥

标准答案：A#C#D 难易程度：中等

139：牌板管理应做到：()

A:配备、悬挂统一 B:不翘边不变形  
 C:表面卫生清洁 D:每班擦干净

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

140：判断骨折的依据主要有()。

A:疼痛 B:肿胀  
 C:畸形 D:功能障碍

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

141：上止血带时应注意()。

A:松紧合适，以远端不出血为止 B:应先加垫  
 C:位置适当 D:每隔4 0 min左右，放松2～3min

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

142：生产中遇有()等情况时，必须及时处理。

A:断梁 B:支架悬空  
 C:窜矸

标准答案：A#B#C 难易程度：中等

143：事故调查处理中坚持的原则是()。

A:事故原因没有查清不放过 B:责任人员没有处理不放过  
 C:广大职工没有受到教育不放过 D:整改措施没有落实不放过

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

144：外伤急救的技术有()。

A:止血 B:包扎  
 C:固定 D:搬运

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

145：下列属于矿井透水征兆的有()。

A:煤层变湿、挂红、挂汗 B:空气变冷  
 C:顶板来压、片帮 D:底板鼓

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

146：压风自救、供水施救阀门设置要求有()。

A:大巷及采区巷道每200m、顺槽每100m设置一组压风自救、供水施救阀门 B:统一固定，有管理牌版  
 C:供水施救阀门与防尘三通二合一 D:管理牌版二合一

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

147：液压支架应()，管线吊挂整齐、牢固，不交叉。

A:不漏液 B:不窜液  
 C:不漏矸 D:不卸载

标准答案：A#B#D 难易程度：中等

148：液压支架直接推过断层时，可采取()等措施。

A:调整采高 B:挑顶  
 C:卧低 D:垫矸石或木板

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

149：以下属于安全生产教育培训对象的是()。

A:企业主要负责人 B:安全生产管理人员  
 C:普通工人 D:特种作业人员

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

150：预防煤壁片帮的安全措施有()

A:打贴帮柱 B:多打木垛  
 C:超前挂梁 D:不留伞檐

标准答案：A#C#D 难易程度：中等

151：在处理冒顶事故中，必须()清理出抢救人员的通道。必要时可以向遇险人员处开掘专用小巷道。

A:由外向里 B:由里向外  
 C:加强支护 D:开掘通道

标准答案：A#C 难易程度：中等

152：在顶板事故抢救中遇有大块岩石时，不许用爆破方法处理，如果威胁遇险人员时，则可用()等工具移动石块，救出遇险人员。

A:千斤顶 B:锤打  
 C:起石器 D:撬棍

标准答案：A#D 难易程度：中等

153：周期来压的主要表现形式是()。

A:煤层顶板下沉速度急剧增加 B:煤层顶板下沉量变大  
 C:支柱所受载荷普遍增加 D:煤壁片帮、煤层顶板发生台阶下沉

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

154：综采工作面及时支护是指()。

A:先移支架 B:后移支架  
 C:先移输送机 D:后移输送机

标准答案：A#D 难易程度：中等

155：做口对口人工呼吸前，应()。

A:将伤员放在空气流通的地方 B:解松伤员的衣扣、裤带、裸露前胸  
 C:将伤员的头侧过 D:清除伤员呼吸道内的异物

标准答案：A#B#C#D 难易程度：中等

判断

156：把作业场所和工作岗位存在的危险因素，如实告知从业人员，会有负面影响，增加思想负担，不利于安全生产。

标准答案：错误 难易程度：中等

157：过于自信和疏忽大意的过失而造成重大事故发生的，由于主观上不希望发生，不是有意识行为，不应对责任人定为重大责任事故罪。

标准答案：错误 难易程度：中等

158：煤矿工人不仅有安全生产监督权、不安全状况停止作业权、接受安全教育培训权，而且还享有安全生产知情权。

标准答案：正确 难易程度：中等

159：企业的从业人员没有经过安全教育培训，不了解规章制度，因而发生重大伤亡事故的，行为人不应负法律责任，应由发生事故的企业负有直接责任的负责人负法律责任。

标准答案：正确 难易程度：中等

160：必须保证一架一表，特殊情况下支架压力表可以歪斜、脱落。

标准答案：错误 难易程度：中等

161：必须保证一架一表，支架压力表不得出现表面积煤（矸）多影响正常读数。支架压力表不歪斜、脱落。

标准答案：正确 难易程度：中等

162：采空区悬顶不超过5 X2m即符合规定。

标准答案：错误 难易程度：中等

163：采煤工作面必须保持至少2个安全出口。

标准答案：正确 难易程度：中等

164：采煤工作面单体液压支柱要全部编号管理，牌号清晰，不缺梁、少柱。

标准答案：正确 难易程度：中等

165：采煤工作面回采前必须编制作业规程。情况发生变化，但不影响安全生产时可不修改作业规程。

标准答案：错误 难易程度：中等

166：采煤工作面可连续两架（柱）初撑力不足。

标准答案：错误 难易程度：中等

167：采煤工作面严禁在浮煤或浮矸上架设支架。

标准答案：正确 难易程度：中等

168：采煤工作面遇坚硬顶板，容易出现采空区顶板大面积悬露，这时需要强制放顶，以保安全。

标准答案：正确 难易程度：中等

169：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

标准答案：正确 难易程度：中等

170：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，要留部分人员采取措施，不得擅自撤离作业场所。

标准答案：错误 难易程度：中等

171：从业人员拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。

标准答案：正确 难易程度：中等

172：从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议。

标准答案：正确 难易程度：中等

173：从业人员有权对本企业安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。

标准答案：正确 难易程度：中等

174：从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

标准答案：正确 难易程度：中等

175：从业人员在紧急情况下停止作业或采取紧急撤离措施导致企业的损失，可通过从业人员降低工资、福利等方式弥补。

标准答案：错误 难易程度：中等

176：单体液压支柱入井前不必进行压力试验。

标准答案：错误 难易程度：中等

177：单体支柱活柱伸缩量不得低于200mm。

标准答案：正确 难易程度：中等

178：单体支柱上交机修厂时，必须一柱一阀，严禁出现缺失三用阀的情况。

标准答案：正确 难易程度：中等

179：当矿井有即将发生冒顶征兆时，从业人员应迅速离开危险区，撤退到安全地点。

标准答案：正确 难易程度：中等

180：当煤矿井下发生大面积的垮落、冒顶事故，现场人员被堵在独头巷道或工作面时，被堵人员应赶快往外扒通出口。

标准答案：错误 难易程度：中等

181：断层破碎带可能积聚瓦斯，容易造成瓦斯事故。

标准答案：正确 难易程度：中等

182：对被埋压的人员，挖出后应首先清理呼吸道。

标准答案：正确 难易程度：中等

183：对脊柱损伤的伤员，必须让伤员试行站立，以判断伤情。

标准答案：错误 难易程度：中等

184：对检查出有职业禁忌症和职业相关健康损害的从业人员，不必调离接害岗位。

标准答案：错误 难易程度：中等

185：对接触职业危害的从业人员，煤矿企业应按照国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在岗期间则不必进行职业健康检查。

标准答案：错误 难易程度：中等

186：对一般伤员，均应先进行止血、固定、包扎等初步救护后，再进行转运。

标准答案：正确 难易程度：中等

187：对职业健康检查结果有异常的劳动者，用人单位可以与其解除合同。

标准答案：错误 难易程度：中等

188：发生爆炸后要要辨清方向，应首先沿正确的避灾路线迅速撤退，并在撤退途中佩戴好自救器。

标准答案：错误 难易程度：中等

189：发生煤矿灾害事故后，从业人员及时报告灾情后未经领导同意，不得撤离作业场所，应积极参加抢险救灾。

标准答案：错误 难易程度：中等

190：工作面采高必须符合作业规程规定，支架不得超高使用。

标准答案：正确 难易程度：中等

191：工作面处理漏顶挂设的单体支柱，待单体支柱插入煤壁时，要及时放液或拆除，严禁硬升支架损坏单体支柱；

标准答案：正确 难易程度：中等

192：工作面顶、底板要平整，不准有台阶现象出现。

标准答案：正确 难易程度：中等

193：工作面顶、底板要平整，特殊情况下允许有台阶现象出现。

标准答案：错误 难易程度：中等

194：工作面内管路辅设整齐，支架内无浮煤、积矸，照明符合规定。

标准答案：正确 难易程度：中等

195：工作面液压支架的操作手把要及时复位并闭锁，液压管路连接必须规范使用“U”型卡，严禁“U”型卡插单边或用铁丝代替；片阀操作手把的塑料手柄不得缺失。

标准答案：正确 难易程度：中等

196：工作面遇地质构造时，在推进过程中及时要求进行上飘和下卧。

标准答案：正确 难易程度：中等

197：骨折后将骨折肢体在原位固定，是错误的现场急救的方法。

标准答案：错误 难易程度：中等

198：挂有“禁止通行”或危险警告标志牌板的地方，如果没有栏杆挡着，就可以进入。

标准答案：错误 难易程度：中等

199：关门柱不得连续两棵初撑力不足。

标准答案：正确 难易程度：中等

200：关门柱初撑力符合作业规程规定，挡矸有效，并有防倒措施，可以超前或滞后回撤关门柱。

标准答案：错误 难易程度：中等

201：关门柱处悬挂“老空危险、严禁入内”安全提示牌。

标准答案：正确 难易程度：中等

202：基本顶初次破断在采煤工作面引起的矿压显现叫（初次来压）。

标准答案：正确 难易程度：中等

203：加强单体支柱管理。工作面及两顺槽无倒地支柱，有防倒措施，并挂牌管理。

标准答案：正确 难易程度：中等

204：坚持“管理、装备、培训”三并重是我国煤矿安全生产的基本原则。

标准答案：正确 难易程度：中等

205：检查伤员的方法有观察、触摸、交谈、包扎。

标准答案：正确 难易程度：中等

206：进行矿压观测的头面必须制定矿压观测方案，并严格执行。

标准答案：正确 难易程度：中等

207：禁止用乳化液冲洗设备，液压系统漏液时，应及时处理。

标准答案：正确 难易程度：中等

208：井上下必须设置消防材料库。

标准答案：正确 难易程度：中等

209：井下爆破时，应设置警戒区，从业人员应听从指挥撤到安全地点。

标准答案：正确 难易程度：中等

210：井下从业人员必须熟悉本职工作区域内灭火器材的存放地点。

标准答案：正确 难易程度：中等

211：井下发生火灾时矿值班调度和在现场的区、队、班组长应当依照应急救援预案的规定，将所有可能受火灾威胁区域中的人员撤离，并组织人员灭火。

标准答案：错误 难易程度：中等

212：井下发生灾害时，撤退路线应尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。

标准答案：正确 难易程度：中等

213：井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。

标准答案：正确 难易程度：中等

214：井下工作人员可以不熟悉灭火器材的使用方法。

标准答案：错误 难易程度：中等

215：井下紧急避险系统包括临时避难硐室、永久避难硐室和救生舱。

标准答案：正确 难易程度：中等

216：井下人员可以在刮板输送机上行走。

标准答案：错误 难易程度：中等

217：井下作业开工前必须严格执行“敲帮问顶”制度。

标准答案：正确 难易程度：中等

218：掘进工作面爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复，之后方可进入工作面作业。

标准答案：正确 难易程度：中等

219：口对口人工呼吸法是现场急救常用的人工呼吸方法。

标准答案：正确 难易程度：中等

220：矿产资源的开采，不论开采规模的大小，在安全和物质保证上都必须立足于保护矿山职工的人身安全。

标准答案：正确 难易程度：中等

221：矿尘的产生量与顶板管理方式无关。

标准答案：错误 难易程度：中等

222：矿井开采深度越大，矿山压力越大。

标准答案：正确 难易程度：中等

223：矿井开拓方式主要有立井、斜井、平硐和综合开拓。

标准答案：正确 难易程度：中等

224：矿井每个入井人员应掌握正确的自救、互救基本知识。

标准答案：正确 难易程度：中等

225：矿井每个入井人员只需学会使用自救器，不必要掌握避灾方法。

标准答案：错误 难易程度：中等

226：矿帽可保护头部免遭垮落的小块煤岩击伤，也可减少不小心碰到支架及其它坚硬物体的伤害。

标准答案：正确 难易程度：中等

227：矿山职工有享受劳动保护的权利，没有享受工伤和社会保险的权利。

标准答案：错误 难易程度：中等

228：劳动者本人可以自行购买劳动保护用品。

标准答案：错误 难易程度：中等

229：毛细血管和静脉出血简单止血方法是：一般用纱布、绷带包扎好伤口，就可以止血。

标准答案：正确 难易程度：中等

230：煤层顶板暴露的面积越大，煤层顶板压力越小。

标准答案：错误 难易程度：中等

231：煤层顶板暴露的时间越长，煤层顶板压力越大。

标准答案：正确 难易程度：中等

232：煤层顶板可分为伪顶、直接顶和基本顶。

标准答案：正确 难易程度：中等

233：煤矿不承担职业健康检查费用。

标准答案：错误 难易程度：中等

234：煤矿从业人员要养成“手指口述”的安全操作行为习惯。

标准答案：正确 难易程度：中等

235：煤矿发生险情或者事故后，现场人员应当进行自救、互救，并报矿调度室;煤矿应当立即按照矿井灾害预防处理计划的规定组织救治。

标准答案：错误 难易程度：中等

236：煤矿井下避难硐室是矿工在遇到事故无法撤退时躲避待救的设施。

标准答案：正确 难易程度：中等

237：煤矿井下出现重伤事故时，在场人员应立即将伤员送出地面。

标准答案：错误 难易程度：中等

238：人工呼吸术、人工胸外心脏按压术是伤员心脏、呼吸骤停所采用的现场最初急救措施。

标准答案：正确 难易程度：中等

239：如果出现两帮外拥、压力大等情况造成支柱抗帮、弯曲变形的要及时采取抠帮、放液等措施；

标准答案：正确 难易程度：中等

240：如果自救器外壳已意外开启，应停止使用。

标准答案：正确 难易程度：中等

241：乳化液浓度仪使用前应先调零。

标准答案：正确 难易程度：中等

242：乳化液箱必须有过滤网。

标准答案：正确 难易程度：中等

243：所有煤矿企业从业人员必须经考试合格后持证上岗。

标准答案：正确 难易程度：中等

244：特种劳动保护用品实行三证制度，既生产许可证、安全鉴定证和产品合格证。

标准答案：正确 难易程度：中等

245：未经安全生产教育和培训的从业人员，不得上岗作业。()

标准答案：正确 难易程度：中等

246：未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。

标准答案：正确 难易程度：中等

247：现场必须一工程一措施，严禁无措施施工。

标准答案：正确 难易程度：中等

248：陷落柱对煤矿安全生产不会造成影响。

标准答案：错误 难易程度：中等

249：巷道内顶帮无多余的铁丝、长锚杆、链子、生活垃圾等杂物。

标准答案：正确 难易程度：中等

250：巷道越宽，煤层顶板所承受的压力越大。

标准答案：正确 难易程度：中等

251：消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定并定期检查和更换。

标准答案：正确 难易程度：中等

252：消防材料库的材料、工具可在生产中使用。

标准答案：错误 难易程度：中等

253：消防材料应配置明细表，消防材料与明细表对应。

标准答案：正确 难易程度：中等

254：斜井提升时，严禁蹬钩、行人。

标准答案：正确 难易程度：中等

255：携带自救器时，应避免碰撞、跌落，禁止将自救器当坐垫用。

标准答案：正确 难易程度：中等

256：心肺复苏术是对心跳、呼吸骤停所采用的最初紧急措施。

标准答案：正确 难易程度：中等

257：新的安全监察体制的建立，改变了长期以来政企不分，在安全管理上重管理轻监督的现象。

标准答案：正确 难易程度：中等

258：新建、改建、扩建工程项目的安全设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用造成事故的，领导者不负领导责任。

标准答案：错误 难易程度：中等

259：新招入矿的井下作业人员实习期满3个月后，方可独立上岗作业。

标准答案：错误 难易程度：中等

260：严禁进入采空区、盲巷和废旧井巷。

标准答案：正确 难易程度：中等

261：严禁锚杆或锚索连续2根以上失效。

标准答案：正确 难易程度：中等

262：液压单体支柱缺少一个柱爪可继续使用。

标准答案：错误 难易程度：中等

263：液压管路必须加强保护，管路固定点必须加垫皮、木块等物料包扎，不得磨损，不得有漏液现象；

标准答案：正确 难易程度：中等

264：一般情况下，保护层的采空区内可以随意留煤柱。

标准答案：错误 难易程度：中等

265：一个矿井的所有煤层都发现瓦斯，该矿井才是瓦斯矿井。

标准答案：错误 难易程度：中等

266：衣服、背包集中挂在挂钩上，挂钩与施工图板同等高度，在其外侧存放。

标准答案：正确 难易程度：中等

267：依法订立的劳动合同具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。

标准答案：正确 难易程度：中等

268：移架推溜时可以拉坏溜槽连接耳子或拉坏侧护板。

标准答案：错误 难易程度：中等

269：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，无权再向单位提出赔偿要求。

标准答案：错误 难易程度：中等

270：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

标准答案：正确 难易程度：中等

271：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律，有权向本单位提出赔偿要求。

标准答案：正确 难易程度：中等

272：应依据煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准（AQ1051）选择劳动者的个体防护用品。

标准答案：正确 难易程度：中等

273：永久硐室可以布置在弱冲击地压煤层中。

标准答案：错误 难易程度：中等

274：用架空乘人装置运送人员时，严禁同时运送携带爆炸物品的人员。

标准答案：正确 难易程度：中等

275：用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，检查结果无异常的，可以及时销毁。

标准答案：错误 难易程度：中等

276：用止血带止血时，应将止血带紧紧扎在伤口上。

标准答案：错误 难易程度：中等

277：有人员出现窒息和中毒情况时，应当立即在现场采取救护措施。

标准答案：错误 难易程度：中等

278：允许在采煤工作面范围内再布置另一采煤工作面同时作业

标准答案：错误 难易程度：中等

279：在采煤作面前方煤岩体内形成的支承压力为固定支承压力。

标准答案：错误 难易程度：中等

280：在地址条件复杂的采煤工作面中必须使用不同类型的支柱时，必须制定安全措施。

标准答案：正确 难易程度：中等

281：在井下将被埋压伤员救出后，应迅速升井，不得停留检查。

标准答案：错误 难易程度：中等

282：在煤矿安全生产方面，安全生产许可证制度是一项基本制度，由国家强制力来保证它的实施。

标准答案：正确 难易程度：中等

283：在煤矿井下发生瓦斯与煤尘爆炸事故后，避灾人员在撤离灾区时佩戴的自救器可根据需要随时取下。

标准答案：错误 难易程度：中等

284：在同一采煤工作面中，不得使用不同类型和不同性能的支柱。

标准答案：正确 难易程度：中等

285：在有大量沉积煤尘的巷道中，爆炸地点距离爆源越远，爆炸压力越大。

标准答案：正确 难易程度：中等

286：支架双向连接完好，可不用防脱销。

标准答案：错误 难易程度：中等

287：支架压力表严禁损坏（外壳变形）、丢失，压力表显示不正常及时更换或维修。

标准答案：正确 难易程度：中等

288：支柱初撑力满足的前提下可支设在浮煤上。

标准答案：错误 难易程度：中等

289：支柱三用阀统一朝向老空。

标准答案：正确 难易程度：中等

290：直接顶是指位于煤层或伪顶之上，具有一定的稳定性，移架或回柱后能自行垮落的岩层。

标准答案：正确 难易程度：中等

291：注液枪不准落地，用完后必须挂在支柱把手上。

标准答案：正确 难易程度：中等

292：注液枪枪口可少许漏液。

标准答案：错误 难易程度：中等

293：转载机道悬挂“四个是否”安全提示牌。

标准答案：错误 难易程度：中等

294：自救就是矿井发生灾变事故时，在灾区或受灾变影响区域的人员进行避灾和保护自己而采取的措施及方法。

标准答案：正确 难易程度：中等

295：自救器不能使用或失效时，应跑步前行至安全地点。

标准答案：错误 难易程度：中等

296：自救器不能使用或失效时，应首先用干毛巾捂住口鼻，俯身前行至安全地点。

标准答案：错误 难易程度：中等

297：自燃事故属于责任事故中的一种。

标准答案：错误 难易程度：中等

298：综采工作面局部地点可适当高度不足。

标准答案：错误 难易程度：中等

299：综采工作面允许有4架以内支架护帮板不打开。

标准答案：错误 难易程度：中等

300：综采工作面允许有两架前探梁不接顶。

标准答案：错误 难易程度：中等

301：综采支架相邻支架侧护板错茬不得超过1/3。

标准答案：正确 难易程度：中等

302：综采支架有一个立柱损坏的可继续使用。

标准答案：错误 难易程度：中等

303：综采支架只要不是连续缺少推溜缸，不影响工作面推进，可不用更换坏推溜缸。

标准答案：错误 难易程度：中等

304：把作业场所和工作岗位存在的危险因素，如实告知从业人员，会有负面影响，增加思想负担，不利于安全生产。

标准答案：错误 难易程度：中等

305：过于自信和疏忽大意的过失而造成重大事故发生的，由于主观上不希望发生，不是有意识行为，不应对责任人定为重大责任事故罪。

标准答案：错误 难易程度：中等

306：煤矿工人不仅有安全生产监督权、不安全状况停止作业权、接受安全教育培训权，而且还享有安全生产知情权。

标准答案：正确 难易程度：中等

307：企业的从业人员没有经过安全教育培训，不了解规章制度，因而发生重大伤亡事故的，行为人不应负法律责任，应由发生事故的企业负有直接责任的负责人负法律责任。

标准答案：正确 难易程度：中等

308：必须保证一架一表，特殊情况下支架压力表可以歪斜、脱落。

标准答案：错误 难易程度：中等

309：必须保证一架一表，支架压力表不得出现表面积煤（矸）多影响正常读数。支架压力表不歪斜、脱落。

标准答案：正确 难易程度：中等

310：采空区悬顶不超过5 X2m即符合规定。

标准答案：错误 难易程度：中等

311：采煤工作面必须保持至少2个安全出口。

标准答案：正确 难易程度：中等

312：采煤工作面单体液压支柱要全部编号管理，牌号清晰，不缺梁、少柱。

标准答案：正确 难易程度：中等

313：采煤工作面回采前必须编制作业规程。情况发生变化，但不影响安全生产时可不修改作业规程。

标准答案：错误 难易程度：中等

314：采煤工作面可连续两架（柱）初撑力不足。

标准答案：错误 难易程度：中等

315：采煤工作面严禁在浮煤或浮矸上架设支架。

标准答案：正确 难易程度：中等

316：采煤工作面遇坚硬顶板，容易出现采空区顶板大面积悬露，这时需要强制放顶，以保安全。

标准答案：正确 难易程度：中等

317：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

标准答案：正确 难易程度：中等

318：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，要留部分人员采取措施，不得擅自撤离作业场所。

标准答案：错误 难易程度：中等

319：从业人员拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。

标准答案：正确 难易程度：中等

320：从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议。

标准答案：正确 难易程度：中等

321：从业人员有权对本企业安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。

标准答案：正确 难易程度：中等

322：从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

标准答案：正确 难易程度：中等

323：从业人员在紧急情况下停止作业或采取紧急撤离措施导致企业的损失，可通过从业人员降低工资、福利等方式弥补。

标准答案：错误 难易程度：中等

324：单体液压支柱入井前不必进行压力试验。

标准答案：错误 难易程度：中等

325：单体支柱活柱伸缩量不得低于200mm。

标准答案：正确 难易程度：中等

326：单体支柱上交机修厂时，必须一柱一阀，严禁出现缺失三用阀的情况。

标准答案：正确 难易程度：中等

327：当矿井有即将发生冒顶征兆时，从业人员应迅速离开危险区，撤退到安全地点。

标准答案：正确 难易程度：中等

328：当煤矿井下发生大面积的垮落、冒顶事故，现场人员被堵在独头巷道或工作面时，被堵人员应赶快往外扒通出口。

标准答案：错误 难易程度：中等

329：断层破碎带可能积聚瓦斯，容易造成瓦斯事故。

标准答案：正确 难易程度：中等

330：对被埋压的人员，挖出后应首先清理呼吸道。

标准答案：正确 难易程度：中等

331：对脊柱损伤的伤员，必须让伤员试行站立，以判断伤情。

标准答案：错误 难易程度：中等

332：对检查出有职业禁忌症和职业相关健康损害的从业人员，不必调离接害岗位。

标准答案：错误 难易程度：中等

333：对接触职业危害的从业人员，煤矿企业应按照国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在岗期间则不必进行职业健康检查。

标准答案：错误 难易程度：中等

334：对一般伤员，均应先进行止血、固定、包扎等初步救护后，再进行转运。

标准答案：正确 难易程度：中等

335：对职业健康检查结果有异常的劳动者，用人单位可以与其解除合同。

标准答案：错误 难易程度：中等

336：发生爆炸后要要辨清方向，应首先沿正确的避灾路线迅速撤退，并在撤退途中佩戴好自救器。

标准答案：错误 难易程度：中等

337：发生煤矿灾害事故后，从业人员及时报告灾情后未经领导同意，不得撤离作业场所，应积极参加抢险救灾。

标准答案：错误 难易程度：中等

338：工作面采高必须符合作业规程规定，支架不得超高使用。

标准答案：正确 难易程度：中等

339：工作面处理漏顶挂设的单体支柱，待单体支柱插入煤壁时，要及时放液或拆除，严禁硬升支架损坏单体支柱；

标准答案：正确 难易程度：中等

340：工作面顶、底板要平整，不准有台阶现象出现。

标准答案：正确 难易程度：中等

341：工作面顶、底板要平整，特殊情况下允许有台阶现象出现。

标准答案：错误 难易程度：中等

342：工作面内管路辅设整齐，支架内无浮煤、积矸，照明符合规定。

标准答案：正确 难易程度：中等

343：工作面液压支架的操作手把要及时复位并闭锁，液压管路连接必须规范使用“U”型卡，严禁“U”型卡插单边或用铁丝代替；片阀操作手把的塑料手柄不得缺失。

标准答案：正确 难易程度：中等

344：工作面遇地质构造时，在推进过程中及时要求进行上飘和下卧。

标准答案：正确 难易程度：中等

345：骨折后将骨折肢体在原位固定，是错误的现场急救的方法。

标准答案：错误 难易程度：中等

346：挂有“禁止通行”或危险警告标志牌板的地方，如果没有栏杆挡着，就可以进入。

标准答案：错误 难易程度：中等

347：关门柱不得连续两棵初撑力不足。

标准答案：正确 难易程度：中等

348：关门柱初撑力符合作业规程规定，挡矸有效，并有防倒措施，可以超前或滞后回撤关门柱。

标准答案：错误 难易程度：中等

349：关门柱处悬挂“老空危险、严禁入内”安全提示牌。

标准答案：正确 难易程度：中等

350：基本顶初次破断在采煤工作面引起的矿压显现叫（初次来压）。

标准答案：正确 难易程度：中等

351：加强单体支柱管理。工作面及两顺槽无倒地支柱，有防倒措施，并挂牌管理。

标准答案：正确 难易程度：中等

352：坚持“管理、装备、培训”三并重是我国煤矿安全生产的基本原则。

标准答案：正确 难易程度：中等

353：检查伤员的方法有观察、触摸、交谈、包扎。

标准答案：正确 难易程度：中等

354：进行矿压观测的头面必须制定矿压观测方案，并严格执行。

标准答案：正确 难易程度：中等

355：禁止用乳化液冲洗设备，液压系统漏液时，应及时处理。

标准答案：正确 难易程度：中等

356：井上下必须设置消防材料库。

标准答案：正确 难易程度：中等

357：井下爆破时，应设置警戒区，从业人员应听从指挥撤到安全地点。

标准答案：正确 难易程度：中等

358：井下从业人员必须熟悉本职工作区域内灭火器材的存放地点。

标准答案：正确 难易程度：中等

359：井下发生火灾时矿值班调度和在现场的区、队、班组长应当依照应急救援预案的规定，将所有可能受火灾威胁区域中的人员撤离，并组织人员灭火。

标准答案：错误 难易程度：中等

360：井下发生灾害时，撤退路线应尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。

标准答案：正确 难易程度：中等

361：井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。

标准答案：正确 难易程度：中等

362：井下工作人员可以不熟悉灭火器材的使用方法。

标准答案：错误 难易程度：中等

363：井下紧急避险系统包括临时避难硐室、永久避难硐室和救生舱。

标准答案：正确 难易程度：中等

364：井下人员可以在刮板输送机上行走。

标准答案：错误 难易程度：中等

365：井下作业开工前必须严格执行“敲帮问顶”制度。

标准答案：正确 难易程度：中等

366：掘进工作面爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复，之后方可进入工作面作业。

标准答案：正确 难易程度：中等

367：口对口人工呼吸法是现场急救常用的人工呼吸方法。

标准答案：正确 难易程度：中等

368：矿产资源的开采，不论开采规模的大小，在安全和物质保证上都必须立足于保护矿山职工的人身安全。

标准答案：正确 难易程度：中等

369：矿尘的产生量与顶板管理方式无关。

标准答案：错误 难易程度：中等

370：矿井开采深度越大，矿山压力越大。

标准答案：正确 难易程度：中等

371：矿井开拓方式主要有立井、斜井、平硐和综合开拓。

标准答案：正确 难易程度：中等

372：矿井每个入井人员应掌握正确的自救、互救基本知识。

标准答案：正确 难易程度：中等

373：矿井每个入井人员只需学会使用自救器，不必要掌握避灾方法。

标准答案：错误 难易程度：中等

374：矿帽可保护头部免遭垮落的小块煤岩击伤，也可减少不小心碰到支架及其它坚硬物体的伤害。

标准答案：正确 难易程度：中等

375：矿山职工有享受劳动保护的权利，没有享受工伤和社会保险的权利。

标准答案：错误 难易程度：中等

376：劳动者本人可以自行购买劳动保护用品。

标准答案：错误 难易程度：中等

377：毛细血管和静脉出血简单止血方法是：一般用纱布、绷带包扎好伤口，就可以止血。

标准答案：正确 难易程度：中等

378：煤层顶板暴露的面积越大，煤层顶板压力越小。

标准答案：错误 难易程度：中等

379：煤层顶板暴露的时间越长，煤层顶板压力越大。

标准答案：正确 难易程度：中等

380：煤层顶板可分为伪顶、直接顶和基本顶。

标准答案：正确 难易程度：中等

381：煤矿不承担职业健康检查费用。

标准答案：错误 难易程度：中等

382：煤矿从业人员要养成“手指口述”的安全操作行为习惯。

标准答案：正确 难易程度：中等

383：煤矿发生险情或者事故后，现场人员应当进行自救、互救，并报矿调度室;煤矿应当立即按照矿井灾害预防处理计划的规定组织救治。

标准答案：错误 难易程度：中等

384：煤矿井下避难硐室是矿工在遇到事故无法撤退时躲避待救的设施。

标准答案：正确 难易程度：中等

385：煤矿井下出现重伤事故时，在场人员应立即将伤员送出地面。

标准答案：错误 难易程度：中等

386：人工呼吸术、人工胸外心脏按压术是伤员心脏、呼吸骤停所采用的现场最初急救措施。

标准答案：正确 难易程度：中等

387：如果出现两帮外拥、压力大等情况造成支柱抗帮、弯曲变形的要及时采取抠帮、放液等措施；

标准答案：正确 难易程度：中等

388：如果自救器外壳已意外开启，应停止使用。

标准答案：正确 难易程度：中等

389：乳化液浓度仪使用前应先调零。

标准答案：正确 难易程度：中等

390：乳化液箱必须有过滤网。

标准答案：正确 难易程度：中等

391：所有煤矿企业从业人员必须经考试合格后持证上岗。

标准答案：正确 难易程度：中等

392：特种劳动保护用品实行三证制度，既生产许可证、安全鉴定证和产品合格证。

标准答案：正确 难易程度：中等

393：未经安全生产教育和培训的从业人员，不得上岗作业。()

标准答案：正确 难易程度：中等

394：未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。

标准答案：正确 难易程度：中等

395：现场必须一工程一措施，严禁无措施施工。

标准答案：正确 难易程度：中等

396：陷落柱对煤矿安全生产不会造成影响。

标准答案：错误 难易程度：中等

397：巷道内顶帮无多余的铁丝、长锚杆、链子、生活垃圾等杂物。

标准答案：正确 难易程度：中等

398：巷道越宽，煤层顶板所承受的压力越大。

标准答案：正确 难易程度：中等

399：消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定并定期检查和更换。

标准答案：正确 难易程度：中等

400：消防材料库的材料、工具可在生产中使用。

标准答案：错误 难易程度：中等

401：消防材料应配置明细表，消防材料与明细表对应。

标准答案：正确 难易程度：中等

402：斜井提升时，严禁蹬钩、行人。

标准答案：正确 难易程度：中等

403：携带自救器时，应避免碰撞、跌落，禁止将自救器当坐垫用。

标准答案：正确 难易程度：中等

404：心肺复苏术是对心跳、呼吸骤停所采用的最初紧急措施。

标准答案：正确 难易程度：中等

405：新的安全监察体制的建立，改变了长期以来政企不分，在安全管理上重管理轻监督的现象。

标准答案：正确 难易程度：中等

406：新建、改建、扩建工程项目的安全设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用造成事故的，领导者不负领导责任。

标准答案：错误 难易程度：中等

407：新招入矿的井下作业人员实习期满3个月后，方可独立上岗作业。

标准答案：错误 难易程度：中等

408：严禁进入采空区、盲巷和废旧井巷。

标准答案：正确 难易程度：中等

409：严禁锚杆或锚索连续2根以上失效。

标准答案：正确 难易程度：中等

410：液压单体支柱缺少一个柱爪可继续使用。

标准答案：错误 难易程度：中等

411：液压管路必须加强保护，管路固定点必须加垫皮、木块等物料包扎，不得磨损，不得有漏液现象；

标准答案：正确 难易程度：中等

412：一般情况下，保护层的采空区内可以随意留煤柱。

标准答案：错误 难易程度：中等

413：一个矿井的所有煤层都发现瓦斯，该矿井才是瓦斯矿井。

标准答案：错误 难易程度：中等

414：衣服、背包集中挂在挂钩上，挂钩与施工图板同等高度，在其外侧存放。

标准答案：正确 难易程度：中等

415：依法订立的劳动合同具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。

标准答案：正确 难易程度：中等

416：移架推溜时可以拉坏溜槽连接耳子或拉坏侧护板。

标准答案：错误 难易程度：中等

417：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，无权再向单位提出赔偿要求。

标准答案：错误 难易程度：中等

418：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

标准答案：正确 难易程度：中等

419：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律，有权向本单位提出赔偿要求。

标准答案：正确 难易程度：中等

420：应依据煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准（AQ1051）选择劳动者的个体防护用品。

标准答案：正确 难易程度：中等

421：永久硐室可以布置在弱冲击地压煤层中。

标准答案：错误 难易程度：中等

422：用架空乘人装置运送人员时，严禁同时运送携带爆炸物品的人员。

标准答案：正确 难易程度：中等

423：用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，检查结果无异常的，可以及时销毁。

标准答案：错误 难易程度：中等

424：用止血带止血时，应将止血带紧紧扎在伤口上。

标准答案：错误 难易程度：中等

425：有人员出现窒息和中毒情况时，应当立即在现场采取救护措施。

标准答案：错误 难易程度：中等

426：允许在采煤工作面范围内再布置另一采煤工作面同时作业

标准答案：错误 难易程度：中等

427：在采煤作面前方煤岩体内形成的支承压力为固定支承压力。

标准答案：错误 难易程度：中等

428：在地址条件复杂的采煤工作面中必须使用不同类型的支柱时，必须制定安全措施。

标准答案：正确 难易程度：中等

429：在井下将被埋压伤员救出后，应迅速升井，不得停留检查。

标准答案：错误 难易程度：中等

430：在煤矿安全生产方面，安全生产许可证制度是一项基本制度，由国家强制力来保证它的实施。

标准答案：正确 难易程度：中等

431：在煤矿井下发生瓦斯与煤尘爆炸事故后，避灾人员在撤离灾区时佩戴的自救器可根据需要随时取下。

标准答案：错误 难易程度：中等

432：在同一采煤工作面中，不得使用不同类型和不同性能的支柱。

标准答案：正确 难易程度：中等

433：在有大量沉积煤尘的巷道中，爆炸地点距离爆源越远，爆炸压力越大。

标准答案：正确 难易程度：中等

434：支架双向连接完好，可不用防脱销。

标准答案：错误 难易程度：中等

435：支架压力表严禁损坏（外壳变形）、丢失，压力表显示不正常及时更换或维修。

标准答案：正确 难易程度：中等

436：支柱初撑力满足的前提下可支设在浮煤上。

标准答案：错误 难易程度：中等

437：支柱三用阀统一朝向老空。

标准答案：正确 难易程度：中等

438：直接顶是指位于煤层或伪顶之上，具有一定的稳定性，移架或回柱后能自行垮落的岩层。

标准答案：正确 难易程度：中等

439：注液枪不准落地，用完后必须挂在支柱把手上。

标准答案：正确 难易程度：中等

440：注液枪枪口可少许漏液。

标准答案：错误 难易程度：中等

441：转载机道悬挂“四个是否”安全提示牌。

标准答案：错误 难易程度：中等

442：自救就是矿井发生灾变事故时，在灾区或受灾变影响区域的人员进行避灾和保护自己而采取的措施及方法。

标准答案：正确 难易程度：中等

443：自救器不能使用或失效时，应跑步前行至安全地点。

标准答案：错误 难易程度：中等

444：自救器不能使用或失效时，应首先用干毛巾捂住口鼻，俯身前行至安全地点。

标准答案：错误 难易程度：中等

445：自燃事故属于责任事故中的一种。

标准答案：错误 难易程度：中等

446：综采工作面局部地点可适当高度不足。

标准答案：错误 难易程度：中等

447：综采工作面允许有4架以内支架护帮板不打开。

标准答案：错误 难易程度：中等

448：综采工作面允许有两架前探梁不接顶。

标准答案：错误 难易程度：中等

449：综采支架相邻支架侧护板错茬不得超过1/3。

标准答案：正确 难易程度：中等

450：综采支架有一个立柱损坏的可继续使用。

标准答案：错误 难易程度：中等

451：综采支架只要不是连续缺少推溜缸，不影响工作面推进，可不用更换坏推溜缸。

标准答案：错误 难易程度：中等